{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Buňky G-GE-GH"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Buňky G-GE-GH","index":0,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,4,29,8],[40,0,40,9],[42,0,42,9],[43,0,43,9],[30,0,30,3],[30,4,30,9],[31,0,31,3],[31,4,31,9],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[37,0,37,9],[38,0,38,9],[39,0,39,9],[34,0,34,9],[35,0,35,9],[36,0,36,9],[4,0,5,9],[15,0,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[15,8,15,9],[8,1,8,9],[9,1,9,9],[7,4,7,5],[7,6,7,9],[7,0,7,3],[10,4,10,5],[10,0,10,3],[10,6,10,7],[10,8,10,9],[13,0,13,3],[13,4,13,5],[11,6,11,7],[11,8,11,9],[20,0,20,3],[21,0,21,3],[22,0,22,3],[11,4,11,5],[11,0,11,3],[16,6,16,7],[16,8,16,9],[14,6,14,7],[14,8,14,9],[12,0,12,3],[13,6,13,7],[13,8,13,9],[14,0,14,3],[14,4,14,5],[17,0,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[17,8,17,9],[16,0,16,3],[16,4,16,5],[18,0,18,3],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[18,8,18,9],[29,0,29,3],[23,0,23,3],[24,0,24,3],[25,0,25,3],[27,0,27,3],[28,0,28,3],[19,0,19,3],[26,0,26,3],[26,4,26,5],[26,6,26,7],[26,8,26,9],[22,4,22,8]]}
[]
[]
[]
[]
["Zadávací parametry pro tlumiče odfuku GREIF GO"]
[]
[]
["Kontaktní informace",null,null,null,"Projekt"]
["Firma"]
["Email"]
["Zadávací parametry",null,null,null,"Vstup 1",null,"Vstup 2",null,"Vstup 3"]
["Médium (pára, vzduch, plyn, směs)"]
[" - měrná plynová konstanta",null,null,null,null,"J/kgK",null,"J/kgK",null,"J/kgK"]
[" - poissonova konstanta kapa (cp/cv)"]
[" - chemické složení"]
["Obsah příměsí, chemických látek"]
["Typ a velikost armatury1)"]
["Charakter provozního režimu odfuku2)"]
["Doba provozu (jen denní / denní i noční)"]
["Průtok média jednotlivými vstupy",null,null,null,null,"kg/h",null,"kg/h",null,"kg/h"]
["Odfukovaný objem3)",null,null,null,null,"m3",null,"m3",null,"m3"]
["Maximální doba odfuku3)",null,null,null,null,"sec",null,"sec",null,"sec"]
["Celkový maximální průtok tlumičem4)",null,null,null,null,null,null,null,null,"kg/h"]
["Tlak před ventilem (otevírací tlak)",null,null,null,null,"bar(g)",null,"bar(g)",null,"bar(g)"]
["Maximální dovolený tlak za ventilem5)",null,null,null,null,"bar(g)",null,"bar(g)",null,"bar(g)"]
["Teplota média před ventilem",null,null,null,null,"°C",null,"°C",null,"°C"]
["Průměr potrubí (DN/PN, ⌀D x t)"]
["Délka potrubí od ventilu k tlumiči",null,null,null,null,"m",null,"m",null,"m"]
["Hluk šířený z potrubí bez tlumiče LAeq6)",null,null,null,null,"dB / 1 m",null,"dB / 1 m",null,"dB / 1 m"]
["Požadovaný útlum hluku7)",null,null,null,null,null,null,null,null,"dB"]
["Poloha tlumiče (vertikální / horizontální)"]
["Počet kusů"]
["Zvláštní požadavky"]
[]
["1) Uveďte typ armatury, např. pojišťovací ventil, regulační armatura, kulový ventil apod. a specifikujte její dimenzi."]
["2) Popište dobu, jak dlouho a jak často odfuk probíhá, např. 1x za hodinu, 20 min za den apod."]
["3) V případě odplynění uzavřené nádoby uveďte její celkový objem (nádrž a potrubí) a maximální dobu odplynění."]
["4) Celkový průtok tlumičem je součet jednotlivých průtoků, které mohou být současně v provozu."]
["5) Maximální tlak umožňující správnou funkci armatury, u pojistných ventilů např. 10% otevíracího tlaku."]
["6) Specifikujte dostupné hlukové parametry, např. akustický tlak ve vzdálenosti 1 m, nebo u bytové zástavby, apod."]
["7) Lze uvést i vzdálenost k nejbližšímu chráněnému venkovnímu prostoru, např. rodinnému domu apod."]