{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Q146-01"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Q146-01","index":0,"n_rows":42,"n_cols":12,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,2,30,9],[29,2,29,9],[13,7,13,9],[23,2,27,9],[5,2,6,7],[5,0,6,1],[5,8,5,9],[6,8,6,9],[4,4,4,5],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,6,4,11],[8,0,9,11]]}
[]
[]
[]
[]
["datum:",null,{"$f":"TODAY()","v":"2024-03-04"},null,"záznam:",null,"Q146-01"]
["název:",null,"AKUSTICKÉ VÝPOČTY - INTERNET",null,null,null,null,null,"číslo listu:",null,1,"revize"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"počet listů:",null,1,"2.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"zadejte žlutá pole…"]
["ROZHRANÍ MEZI PŘÍMÝMI A ODRAŽENÝMI VLNAMI V UZAVŘENÉM PROSTORU"]
[]
[]
[]
[null,null,"r =",null,null,null,null,null,{"$f":"((E15*E19*E20)/(16*PI()*(1-E19)))^0.5","v":1.1894160774351807},"[m]"]
[null,null,null,null,null,null,null,"© Greif-akustika, s.r.o."]
[null,null,"S","[m2]",{"$f":"2*((E16*E17)+(E16*E18)+(E17*E18))","v":320},"…součet všech ploch ohraničujících místnost"]
[null,null,"a","[m]",10,"…šířka místnosti"]
[null,null,"b","[m]",10,"…délka místnosti"]
[null,null,"h","[m]",3,"…výška místnosti"]
[null,null,"am","[-]",0.1,"…stř. souč. zvuk. pohltivosti am=S(ai*Si)/SSi"]
[null,null,"Q","[-]",2,"…směrový činitel vyzařování hluku"]
[]
[]
[]
[null,null,"TENTO VÝPOČET NENÍ URČEN PRO HYGIENICKOU STANICI NEBO STAVEBNÍ ÚŘAD. JEDNÁ SE O INFORMATIVNÍ VÝPOČET PRO PROJEKTANTY. KE SPRÁVNÉMU POUŽITÍ JSOU POTŘEBA ZÁKLADNÍ ZNALOSTI AKUSTIKY!"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"TLUMIČE - KAPOTY - ZVUKOVÉ IZOLACE"]
[null,null,"MĚŘENÍ - PROJEKCE - VÝROBA - MONTÁŽ"]
[]
[null,null," - buňkové tlumiče",null,null,null,null,null,null," - neprůzvučné dveře"]
[null,null," - kulisové tlumiče",null,null,null,null,null,null," - odpružené základy"]
[null,null," - válcové tlumiče (spiro potrubí)",null,null,null,null,null,null," - pryžové silentbloky"]
[null,null," - tlumiče pro stlačený vzduch",null,null,null,null,null,null," - akustické obklady"]
[null,null," - tlumiče na motory",null,null,null,null,null,null," - akustické podhledy"]
[null,null," - tlumiče na lokomotivy",null,null,null,null,null,null," - zvukoizolační předstěny"]
[null,null," - tlumiče pro spalovací turbíny",null,null,null,null,null,null," - plovoucí podlahy"]
[null,null," - tlumiče pro odfuk plynů a par",null,null,null,null,null,null," - drobný prodej"]
[null,null," - akustické kryty",null,null,null,null,null,null," - akustické zástěny"]
[null,null," - akustická měření",null,null,null,null,null,null," - akustické služby"]