{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Zadání"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Zadání","index":0,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,3],[18,0,18,3],[24,0,24,3],[25,0,25,3],[26,0,26,3],[23,0,23,3],[21,0,21,3],[21,4,21,8],[28,4,28,9],[19,0,19,3],[19,4,19,8],[22,0,22,3],[23,4,23,5],[23,7,23,8],[24,4,24,8],[22,4,22,8],[28,0,28,3],[25,4,25,8],[26,4,26,8],[20,0,20,3],[20,4,20,8],[4,0,5,9],[16,0,16,3],[8,1,8,9],[9,1,9,9],[7,4,7,5],[7,6,7,9],[7,0,7,3],[10,0,10,3],[14,0,14,3],[12,0,12,3],[13,0,13,3],[15,0,15,3],[11,4,11,9],[11,0,11,3],[16,4,16,9],[43,0,43,9],[44,0,44,9],[45,0,45,9],[38,0,38,9],[39,0,39,9],[40,0,40,9],[18,4,18,5],[18,7,18,8],[17,4,17,5],[17,7,17,8],[10,4,10,9],[12,4,12,9],[13,4,13,8],[14,4,14,8],[15,4,15,9],[35,0,35,9],[37,0,37,9],[27,0,27,3],[27,4,27,9],[36,0,36,9],[29,0,29,3],[34,0,34,9],[29,4,29,9],[30,0,30,3],[30,4,30,9]]}
[]
[]
[]
[]
["Zadávací parametry pro tlumiče do kouřovodu GREIF GT"]
[]
[]
["Kontaktní informace",null,null,null,"Projekt"]
["Firma"]
["Email"]
["Zadávací parametry",null,null,null,"Tlumič hluku do kouřovodu"]
["Zdroj hluku (kotel, ventilátor, apod.)"]
["Médium proudící tlumičem1)"]
[" - měrná plynová konstanta",null,null,null,null,null,null,null,null,"J/kg.K"]
[" - poissonova konstanta kapa (cp/cv)",null,null,null,null,null,null,null,null,"-"]
[" - chemické složení"]
["Obsah příměsí a chemických látek"]
["Průtok (pracovní / návrhový)",null,null,null,null,null,"m3/h",null,null,"m3/h"]
["Teplota (pracovní / návrhová)",null,null,null,null,null,"°C",null,null,"°C"]
["Požadovaný útlum hluku2)",null,null,null,null,null,null,null,null,"dB"]
["Rozměr kouřovodu (A x B nebo ⌀D)",null,null,null,null,null,null,null,null,"mm"]
["Délka kouřovodu před a za tlumičem",null,null,null,null,null,null,null,null,"m"]
["Maximální dovolená tlaková ztráta3)",null,null,null,null,null,null,null,null,"Pa"]
["Maximální konstrukční podtlak / přetlak",null,null,null,null,null,"Pa",null,null,"Pa"]
["Doba provozu (občasná / kontinuální)4)",null,null,null,null,null,null,null,null,"hod/den"]
["Maximální rozměry tlumiče",null,null,null,null,null,null,null,null,"mm"]
["Počet kusů",null,null,null,null,null,null,null,null,"ks"]
["Popište umístění tlumiče"]
["Požadavky na materiál5)"]
["Požadavky na povrchovou úpravu6)"]
["Hluk šířený směrem do tlumiče [dB]7)"]
["31,5 Hz","63 Hz","125 Hz","250 Hz","500 Hz","1 kHz","2 kHz","4 kHz","8 kHz","dB(A)"]
[]
[]
["1) Popište typ média proudící tlumičem, případně doplňte jeho technickou specifikaci na řídcích níže."]
["2) Uveďte požadovaný útlum hluku, nebo specifikujte umístění tlumiče v lokalitě (GPS souřadnice komína)."]
["3) Definujte maximální tlakovou ztrátu pro tlumič hluku tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod technologie."]
["4) Popište provozní zatížení tlumiče; provozní doba má vliv na životnost tlumiče a jeho vnitřních dílů."]
["5) Specifikujte typ materiálu tlumiče (např. černý plech, nerez apod.); můžete uvést i materiál navazujícího potrubí."]
["6) Specifikujte požadavky na povrchovou úpravu (např. nátěry, moření a pasivace, nebo korozní třídu dle ČSN)."]
["7) Napište jaký typ spektra zdoje hluku uvádíte: akustický tlak, výkon, případně zdali je spektrum korigováno filtrem \"A\"."]