{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Q150-01"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Q150-01","index":0,"n_rows":43,"n_cols":12,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,9,11],[29,2,29,9],[30,2,30,9],[23,2,27,9],[13,7,13,9],[4,4,4,5],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,6,4,11],[5,2,6,7],[5,0,6,1],[5,8,5,9],[6,8,6,9]]}
[]
[]
[]
[]
["datum:",null,{"$f":"TODAY()","v":"2024-03-04"},null,"záznam:",null,"Q150-01"]
["název:",null,"AKUSTICKÉ VÝPOČTY - INTERNET",null,null,null,null,null,"číslo listu:",null,1,"revize:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"počet listů:",null,1,"2.0"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"zadejte žlutá pole…"]
["EKVIVALENTNÍ HLADINA HLUKU - EXPOZICE"]
[]
[]
[]
[null,null,"LAeq =",null,null,null,null,null,{"$f":"10*LOG10((J15*F15+J16*F16+J17*F17+J18*F18+J19*F19)/J20)","v":95.314789170422557},"[dB]"]
[null,null,null,null,null,null,null,"© Greif-akustika, s.r.o."]
[null,null,"L1","[dB]",100,{"$f":"10^(0.1*E15)","v":10000000000},null,"t1","[min]",30]
[null,null,"L2","[dB]",80,{"$f":"10^(0.1*E16)","v":100000000},null,"t2","[min]",30]
[null,null,"L3","[dB]",80,{"$f":"10^(0.1*E17)","v":100000000},null,"t3","[min]",30]
[null,null,"L4","[dB]",null,{"$f":"10^(0.1*E18)","v":1},null,"t4","[min]"]
[null,null,"L5","[dB]",null,{"$f":"10^(0.1*E19)","v":1},null,"t5","[min]"]
[null,null,null,null,null,null,null,"T","[min]",{"$f":"SUM(J15:J19)","v":90}]
[]
[]
[]
[null,null,"TENTO VÝPOČET NENÍ URČEN PRO HYGIENICKOU STANICI NEBO STAVEBNÍ ÚŘAD. JEDNÁ SE O INFORMATIVNÍ VÝPOČET PRO PROJEKTANTY. KE SPRÁVNÉMU POUŽITÍ JSOU POTŘEBA ZÁKLADNÍ ZNALOSTI AKUSTIKY!"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"TLUMIČE - KAPOTY - ZVUKOVÉ IZOLACE"]
[null,null,"MĚŘENÍ - PROJEKCE - VÝROBA - MONTÁŽ"]
[]
[null,null," - buňkové tlumiče",null,null,null,null,null,null," - neprůzvučné dveře"]
[null,null," - kulisové tlumiče",null,null,null,null,null,null," - odpružené základy"]
[null,null," - válcové tlumiče (spiro potrubí)",null,null,null,null,null,null," - pryžové silentbloky"]
[null,null," - tlumiče pro stlačený vzduch",null,null,null,null,null,null," - akustické obklady"]
[null,null," - tlumiče na motory",null,null,null,null,null,null," - akustické podhledy"]
[null,null," - tlumiče na lokomotivy",null,null,null,null,null,null," - zvukoizolační předstěny"]
[null,null," - tlumiče pro spalovací turbíny",null,null,null,null,null,null," - plovoucí podlahy"]
[null,null," - tlumiče pro odfuk plynů a par",null,null,null,null,null,null," - drobný prodej"]
[null,null," - akustické kryty",null,null,null,null,null,null," - akustické zástěny"]
[]
[null,null," - akustická měření",null,null,null,null,null,null," - akustické služby"]