{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Zadání"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Zadání","index":0,"n_rows":40,"n_cols":10,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,28,3],[28,4,28,9],[24,4,24,5],[24,7,24,8],[26,0,26,3],[27,0,27,3],[26,4,26,9],[27,4,27,9],[12,4,12,5],[12,7,12,8],[14,4,14,6],[14,7,14,9],[15,4,15,6],[15,7,15,9],[20,7,20,8],[13,7,13,8],[21,4,21,5],[21,7,21,8],[18,4,18,8],[19,4,19,5],[19,7,19,8],[23,7,23,8],[25,4,25,6],[25,7,25,9],[24,0,24,3],[23,0,23,3],[25,0,25,3],[19,0,19,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3],[18,0,18,3],[23,4,23,5],[20,4,20,5],[3,0,4,9],[15,0,15,3],[7,1,7,9],[8,1,8,9],[6,4,6,5],[6,6,6,9],[6,0,6,3],[9,0,9,3],[13,0,13,3],[13,4,13,5],[9,4,9,6],[9,7,9,9],[10,4,10,9],[11,0,11,3],[12,0,12,3],[14,0,14,3],[11,4,11,6],[11,7,11,9],[10,0,10,3],[42,0,42,9],[43,0,43,9],[36,0,36,9],[37,0,37,9],[38,0,38,9],[39,0,39,9],[35,0,35,9],[31,0,31,9],[41,0,41,9],[34,0,34,9],[21,0,21,3],[22,0,22,3],[20,0,20,3]]}
[]
[]
[]
["Zadávací parametry pro tlumiče ventilace typ G / GK"]
[]
[]
["Kontaktní informace",null,null,null,"Projekt"]
["Firma"]
["Email"]
["Zadávací parametry",null,null,null,"Tlumič na sání",null,null,"Tlumič na výtlaku"]
["Zdroj hluku1)"]
["Médium (vzduch, speciální plyn)"]
[" - měrná plynová konstanta",null,null,null,null,null,"J/kg.K",null,null,"J/kg.K"]
[" - poissonova konstanta kapa (cp/cv)",null,null,null,null,null,"-",null,null,"-"]
[" - chemické složení"]
["Obsah příměsí, chemických látek2)"]
["Průtok (pracovní / návrhový)",null,null,null,null,null,"m3/h",null,null,"m3/h"]
["Teplota (pracovní / návrhová)",null,null,null,null,null,"°C",null,null,"°C"]
["Požadovaný útlum hluku",null,null,null,null,null,null,null,null,"dB"]
["Maximální dovolená tlaková ztráta",null,null,null,null,null,"Pa",null,null,"Pa"]
["Maximální konstrukční podtlak / přetlak",null,null,null,null,null,"Pa",null,null,"Pa"]
["Doba provozu (občasná / kontinuální)",null,null,null,null,null,"hod/den",null,null,"hod/den"]
["Maximální profil (šířka / výška)",null,null,null,null,null,"mm",null,null,"mm"]
["Maximální stavební délka tlumiče",null,null,null,null,null,"mm",null,null,"mm"]
["Počet kusů",null,null,null,null,null,"ks",null,null,"ks"]
["Požadavky na materiál3)"]
["Požadavky na povrchovou úpravu4)"]
["Nevýbušné provedení Atex 2014/34/EU5)"]
["Hluk šířený směrem do sání [dB]6)"]
["31,5 Hz","63 Hz","125 Hz","250 Hz","500 Hz","1 kHz","2 kHz","4 kHz","8 kHz","dB(A)"]
[]
["Hluk šířený směrem do výtlaku [dB]6)"]
[]
[]
["1) Popište zdroj hluku, např. radiální ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami, axiální ventilátor, uveďte typ, velikost apod."]
["2) Uveďte příměsi,  případně chemické látky, které jsou unášeny médiem (např. pára, čpavek apod.); definujte množství."]
["3) Uveďte typ materiálu tlumiče (např. ZN nebo černý plech, nerez apod.); můžete uvést i materiál navazujícího potrubí."]
["4) Specifikujte požadavky na povrchovou úpravu (např. nátěry, moření a pasivace, nebo korozní třídu dle ČSN)."]
["5) Uveďte, zdali požadujete provedení tlumiče do prostředí s nebezpečím výbuchu Ex (např. zóna 1 apod.)."]
["6) Napište jaký typ spektra zdoje hluku uvádíte: akustický tlak, výkon, případně zdali je spektrum korigováno filtrem \"A\"."]